DIAGRAMA INTERNO DEL SWITCH
Los únicos pines que tienen conexión en este switch son 1, 2, 4 y 5, los otros dos (3 y 6) no están conectados y en realidad no hay hembras. El diagrama interno del switch es:
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Lo cual nos da la oportunidad de usarlo de varios modos. Suponiendo que lo que se desea controlar como carga es un foco, se puede conexionar de los siguientes modos:  
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