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HOJA DE SEGURIDAD CLORURO FÉRRICO PARA GRABADO DE CIRCUITO IMPRESO



SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL

	NOMBRE COMERCIAL:
	CLORURO FERRICO



	SINONIMOS:
	CLORURO DE HIERRO, PERCLORURO DE HIERRO



	FORMULA QUIMICA:
	FeCl3



	NÚM. DE MATERIA:
	UN-2582 (LIQUIDO)




SECCIÓN 2: COMPONENTES 

	COMPONENTES Y/ DESCRIPCION GENERAL
	UNIDADES
	CONCENTRACION

	            CLORURO FERRICO
	%
	36

	             HCl
	%
	0.5 MAXIMO

	            AGUA
	%
	6.0

	            INSOLUBLES
	%
	0.5 MAXIMO


SECCIÓN 3: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

	PUNTO DE EBULLICIÓN:
	120°C

	PUNTO DE CONGELACIÓN:
	-50°C

	SOLUBILIDAD EN AGUA:
	COMPLETAMENTE SOLUBLE

	GRAVEDAD ESPECIFICA (25°C):
	1.34

	VISCOSIDAD (25°C):
	7.53 CENTIPOISES

	COLOR:
	CAFÉ-NARANJA OSCURO

	PUNTO DE FUSIÓN:
	-85.8°C

	OLOR:
	LIGERAMENTE IRRITANTE

	ESTADO FÍSICO (PRESIÓN Y TEMPERATURAS AMBIENTALES):
	LIQUIDO
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SECCIÓN 4: CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO


[image: image4.png]@ PARA LA SALUD

@ INCENDIO

& REACTNIDAD
ESPECIFICO




SECCIÓN 5: PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIONES.

PUNTO DE IGNICIÓN:   NO FLAMABLE  

LIMITES DE INFLAMABILIDAD:    NO FLAMABLE

EXPLOSIVIDAD:    NO ES EXPLOSIVO   

SECCIÓN 6: PELIGROS PARA LA SALUD

	INGESTIÓN ORAL:
	Puede causar quemaduras a las membranas mucosas y severa irritación al tracto gastrointestinal.



	OJOS:
	Ocasiona irritación y quemaduras químicas.



	PIEL:
	Irritación y quemaduras químicas.



	SINTOMAS DE AFECTADO:
	Irritación en la parte afectada.



	PROCEDI MIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS:
	En caso de contacto con los ojos o la piel, LAVAR INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS. CONSULTAR AL MÉDICO.


SECCIÓN 7: REACTIVIDAD

	CONDICIONES A EVITAR:
	La solución del FeCl3 es altamente corrosiva, disuelve al hierro como Cloruro Ferroso, es corrosivo para la mayoría de los metales de construcción




INCOMPATIBILIDAD (MATERIAL A EVITAR):    Metales.

DESCOMPOSICIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS:     Ninguno

CONDICIONES QUE EVITAR:     Derrames y fugas.
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SECCIÓN 8: DERRAMES Y DESECHOS

PASOS A SEGUIR EN CASO DE DERRAMES.

· Evite hacer contacto directo con el FeCl3, detenga la fuga si es posible, de ser necesario neutralizar con solución alcalina (leche de cal).

SECCIÓN 9: PROTECCIÓN ESPECIAL

GUANTES (TIPO):    Hule, Neopreno, PVC.

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:    Anteojos, gogles, gafas o careta facial.

OTRO EQUIPO DE PROTECCIÓN:     Mandil de hule, botas de hule.

SECCIÓN 10: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

· El personal que maneja el FeCl3 deberá ser instruido en el uso del equipo de protección.

· Los tanques de almacenamiento deberán ser construidos o adaptados para prevenir la corrosión.

· Los materiales adecuados de construcción pueden ser cerámicos (vidrio, porcelanas químicas), hules naturales y sintéticos, plásticos (polietileno, poliestireno, PVC), fibra de vidrio y resinas epóxicas.
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