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IR333C



Descripción: Diodo emisor de luz infrarrojo de 5 mm transparente.
Modelo: IR333C
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Rangos Máximos (Ta = 25° C)

	Parámetro
	Símbolo
	Valores
	Unidad

	Corriente continua en sentido directo
	IF
	100
	mA

	Corriente pico en sentido directo

(ancho de pulso= 10S)
	IFP
	1.0
	A

	Tensión inversa
	VR
	5
	V

	Rango de temperatura de operación
	Topr
	-40 ~ +85
	° C

	Rango de temperatura almacenaje
	Tstg
	-40~ +85
	°C

	Temperatura de soldeo
	Tsol
	260
	°C

	Potencia de disipación a (o abajo) de 25°C
	Pd
	150
	mW


Características radiantes y eléctricas
	                                                                                                          Características
	Símbolo
	Condición de prueba
	Mín.
	Tipo
	Máx.
	Unidad

	Voltaje en sentido directo
	VF
	IF=20mA
	-
	1.2
	1.5
	V

	
	
	IF=100mA
	-
	1.4
	1.8
	

	Corriente de fuga inversa
	IR
	VR= 5V
	-
	-
	10
	A

	Potencia
	PD
	IF= 100mA
	6
	10
	
	mW

	Longitud de onda espectral pico
	P
	IF= 100mA
	-
	940
	-
	nm

	Ancho de banda espectral
	
	IF= 100mA
	-
	40
	-
	Nm

	Angulo para alta intensidad
	2
	
	-
	25
	-
	Grados (°)








