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HOJA DE SEGURIDAD LIM-E7+




SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL

	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	LIM-E7+



	SINONIMO:
	LIMPIADOR ALL SENSOR



	PRESENTACIÓN:
	BOTE DE 454 ml


SECCIÓN 2: DATOS FISICOS DEL COMPONENTE

	COMPONENTE
	No. CAS
	NFPA
	FORMULA

	PROPANOL
	67-63-0
	0-3-0
	CH3CHOHCH3

	FREON 22
	74-45-6
	2-0-0
	CH3CLF2

	GENESOLV2000
	17-17-00-6
	2-0-0
	CH3CCL2F


	PARAMETROS
	PROPANOL
	FREON 22 
	GENESOLV2000

	COLOR:
	Líquido incoloro
	Incoloro
	Líquido incoloro

	OLOR:
	Ligero a éter
	Tenue olor a éter
	Tenue olor a éter

	DENSIDAD RELATIVA:
	0.786
	1.21 a 21.1 °C
	1.21 a 21.1°C

	DENSIDAD DE VAPOR:
	2.07
	3.0 (aire = 1)
	4.1 (aire = 1)

	VOLATILIDAD:
	100%
	100% a 20°C
	100%

	TENSIÓN SUPERFICIAL A 25°C:
	
	8 dinas/cm
	

	K (CONSTANTE DIELÉCTRICA) A 25°C:
	
	6.11
	

	TEMPERATURA DE EBULLICIÓN A 1 ATM:
	82.3°C
	-40°C a -75°C
	32°C
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	PARAMETROS
	PROPANOL
	FREON 22 
	GENESOLV2000

	TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN:
	399°C
	
	550°C

	SOLUBILIDAD EN AGUA:
	Completa
	0.3 en peso a 25°C
	.017%

	PH:
	
	Neutral
	

	PESO MOLECULAR:
	60.1
	86.47
	119.9

	PRESIÓN DE VAPOR:
	33 mmHg
	136.1 a 21.2°C
	10.02 mmHg


SECCIÓN 3: CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
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SECCIÓN 4: DATOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

PUNTO DE IGNICION: N/A, este producto no es inflamable
CONDICIONES A EVITAR: No exponerlo a temperatura mayor a 50° C, por el aumento de presión. No incinerar ni perforar los envases.

Una fuga o derrame no significa Potencial de Fuego ni Intoxicación, en caso de haberla, simplemente lave con agua y ventile el área.

SECCIÓN 5: RIESGOS A LA SALUD

	INHALACIÓN:
	No irrita la nariz ni la garganta, no causa malestar alguno.

	INGESTION:
	N/A

	NO EXISTEN RIESGOS:
	No es tóxico, no produce cáncer, no es mutagénico, no es teratogénico y no es agresivo con la capa de ozono.


EN CASO DE IRRITACIÓN EN OJOS O PIEL, LAVAR CON AGUA

SECCIÓN 6: REACTIVIDAD

ESTABILIDAD:   Estable a temperatura ambiente. No Polimeriza

NO EXPONER EL PRODUCTO A TEMPERATURAS MAYOR A 50°C POR LO DEL AUMENTO DE PRESIÓN.
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SECCIÓN 7: PROTECCIÓN PERSONAL

No requiere, puesto que no es dañino a la salud ni al medio ambiente ni es inflamable

SECCIÓN 8: PROCEDIMIENTO PARA FUGAS Y DERRAMES

	DERRAMES PEQUEÑOS:
	Cualquier cantidad debe ser lavada con agua en abundancia.




SECCIÓN 9: MANEJO Y TRANSPORTE

No manejarlo ni transportarlo a temperatura mayor a 50°C

No estibar más de 5 cajas.

SECCIÓN 10: PRECAUCIONES ESPECIALES

No se aspire sus vapores

Aleje el producto del alcance de los niños.

Nota: Estos datos están basados en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituye una garantía para las características de ningún producto en específico, y no se establece ninguna relación contractual legalmente válida.

