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RSV-1C-M-12H-D  RELEVADOR AUTOMOTRIZ DE 40 AMP
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     CARACTERÍSTICAS                                      FUNCENTO
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· Soporte de plástico o metal para montaje.
· Rango de contacto 40Amp y 70Amp.
· Disponible con contacto de forma estándar SPDT y DPST. 
· Diseño estandarizado para conexión rápida en las terminales.                                       
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     GRADO DE LA BOBINA 

            (A 20°C)
	Voltaje Nominal (VDC)
	Resistencia de la Bobina (Ω) (+/- 10%)
	Consumo de Energía (W)
	Corriente Nominal (mA)
(+/- 10%)
	Voltaje para el Accionamiento (VDC)
	Voltaje de Ruptura (VDC)

	12 V
	90 Ω
	1.6W
	133.3mA
	7.8V
	1.2V



       FUNCIONAMIENTO
      (EN VALOR INICIAL)
	ITEM                                          TIPO
	40A
	70A

	Resistencia de Contacto
	50mΩ Máx. (valor inicial)

	Tiempo de Operación
	10mseg Máx.

	Tiempo de liberación
	10mseg Máx.

	Fuerza del Dieléctrico

               
	AC 500V (1min)

	Resistencia de aislamiento
	50MΩ Min. (DC 500V)

	Temperatura de Operación Ambiente
	-30°C ~ +70°C

	Humedad
	35 a 85% RH

	Resistencia de Vibración
	10~55Hz, Amplitud dual:2mm

	Voltaje de fuga entre las terminales
	300mV (AT 10 Amp)

	Expectativa de Vida

               Mecánicamente
               Eléctricamente
	

	
	

	
	1,000,000 ops. Min. (1800 ops./h)

	
	100,000 ops. Min. (1200 ops./h)

	Peso
	40g (aprox.)
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   GRADO DE CONTACTO
	ITEM                                   TIPO
	40A
	70A

	Promedio de Corriente Transmitida
	DC 14V 40A
	DC 14V 70A

	Corriente Máx. Permitida
	50A
	80A

	Voltaje Máx. Permitido
	32V
	32V

	Corriente Máx.. (continua)
	40A
	70A

	Material de Contacto
	Aleación de Plata



          DIMENSIONES
          (UNIDAD: mm) 
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