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HOJA DE SEGURIDAD- SOLDADURA




SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL

	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	SOLDADURA FLUX-CORED, ALEACIÓN ESTAÑO/PLOMO Y SOLDADURAS




SECCIÓN 2: INGREDIENTES Y RIESGOS

	CARACTERÍSTICAS QUIMICAS:
	Aleación estaño/plomo

	CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO Y FIGURA:
	Contiene plomo perjudicial

Contiene resina irritante


	INGREDIENTES PELIGROSOS
	WT%
	NÚMERO C.A.S.
	ESTÁNDAR ORGÁNICO

	Estaño / SN
	60-64
	7440-31-5
	N/A

	Plomo / PB
	36-40
	7439-92-1
	N/A


SECCIÓN 3: RIESGOS A LA SALUD

	INHALACIÓN:
	Cuando esté soldando y la temperatura sube hasta 500°C, el humo generado podría causar anemia, constipación, dolor abdominal. Una inhalación excesiva podría ser peligroso para la sangre, los nervios, la fertilidad, el sistema digestivo y el sistema urinario. Además, el humo del estaño puede ser peligroso para el sistema nervioso de los niños y las mujeres embarazadas.



	CONTACTO CON LA PIEL:
	El fundido y las altas temperaturas de la aleación de estaño/plomo pueden provocar quemaduras en la piel.



	CONTACTO CON LOS OJOS:
	El humo puede provocar irritación o alergia en los ojos.



	INGESTIÓN:
	Puede provocar vómito; la ingestión periódica puede causar parálisis del sistema nervioso en brazos y tobillos.

	SINTOMAS DE PELIGRO:
	Ojos irritados, dolor de cabeza, alergias.
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

	INHALACIÓN:
	Retire a la persona de la exposición del humo y colóquela en lugar donde exista aire fresco, posteriormente obtenga ayuda médica.



	CONTACTO CON LA PIEL:
	Enjuague el área afectada con agua jabonosa, utilice agua fría y acuda con un doctor para su tratamiento en caso de ser necesario.



	CONTACTO CON LOS OJOS:
	Enjuague los ojos con gran cantidad de agua y acuda al doctor para su atención.



	INGESTIÓN:
	Acuda con un doctor para su tratamiento


SECCIÓN 5: PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN.

	EXTINTORES:
	CO2, Polvo químico, extintor tipo burbuja, agua

	PELIGROS CUANDO SE USAN EXTINTORES:
	Dispersión de la aleación fundida, cuando se utiliza agua puede provocar

	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE AL FUEGO:
	No hay recomendaciones.

	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA BOMBEROS:
	Ropa de protección y equipos de aire son requeridos


SECCIÓN 6: PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

Nivel de toxicidad

	EFECTOS AGUDOS:
	Posible causa de irritación en ojos, nariz, garganta y piel.

	EFECTOS LOCALES:
	Ninguno conocido

	SENSIBILIDAD:
	Ninguna conocida

	EFECTOS POR EXPOSICIÓN PROLONGADA:
	Problemas respiratorios o de la piel

	EFECTOS ESPECIALES:
	Ninguno conocido


SECCIÓN 7: DATOS ECOLÓGICOS

Efectos posibles al ambienta:

1. Dispersión a la tierra

2. Dispersión al agua

3. Dispersión al aire
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SECCIÓN 8: DISPOSICIÓN DE DESECHOS

	MÉTODO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS:
	El metal de soldadura puede ser reciclado por petición


SECCIÓN 9: INFORMACIÓN DE ENTREGA

	REGULACIÓN INTERNACIONAL DE ENTREGA:
	LATA – Regulación de artículos peligrosos, sin restricción

	CÓDIGO UN:
	No regulado

	REGULACIÓN DE ENTREGA DOMÉSTICA:
	Regulación de seguridad en transporte terrestre (art. 84)

Regulaciones de carga en artículos peligrosos.

Regulaciones de artículos peligrosos en transporte por ferrocarril

	METODO ESPECIAL DE ENTREGA Y PRECAUCIONES:
	Ninguna conocida.


SECCIÓN 10: LEYES Y REGULACIONES

Conforme a la regulación:

1. Seguridad en el trabajo y regulación de equipos sanitarios

2. Estándares para la densidad de materiales peligrosos en ambientes de trabajo.

3. Reglas de identificación para materiales peligrosos y dañinos.

4. Estándares para disposición y tratamiento de desechos y facilidad de requisitos.

5. Reglas de seguridad para transporte terrestre.

Nota: Estos datos están basados en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituye una garantía para las características de ningún producto en específico, y no se establece ninguna relación contractual legalmente válida.
